
**Художественно-техническое описание внешнего вида**

**СП Зима 21.038**

****

Костюм мужской утепленный из курточной ткани, состоящий из куртки и брюк.

**Куртка**

Куртка утепленная прямого силуэта длиной ниже уровня бедер.

***Застежка*** центрально-бортовая на тесьму «молния» и ветрозащитную планку на контактной ленте.

***Полочка*** с прямой коеткой из отделочной ткани, с нагрудным и нижним накладными карманами с клапанами на контактной ленте. На левом нагрудном кармане логотип «03».

***Спинка*** с прямой кокеткой из отделочной ткани. Под кокеткой надпись «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» в одну строчку.

***Рукав*** втачной одношовный длинный. Низ рукава обработан с притачной манжетой с трикотажной тесьмой шириной 3,0 см, закрепленной двумя строчками.

***Воротник*** стойка.

Куртка со съемным двушовным ***капюшоном*** на металлических кнопках. Капюшон с кулиской по верхнему срезу для регулировки объема с помощью фиксатора с одним отверстием и трикотажного шнура, продетого на лицевую сторону через металлические люверсы. На конце шнура пластиковый наконечник. Капюшон застегивается на контактную тесьму.

Куртка с внутренней ***кулиской*** на уровне талии для регулировки объема с помощью фиксатора с одним отверстием и трикотажного шнура, продетого на изнаночную сторону через металлические люверсы у борта. На конце шнура пластиковый наконечник.

***Светоотражающая полоса (СОП)*** шириной 2,5 см расположена по швам притачивания кокеток

***Отделочные строчки (в тон ткани):***

- ш.ш. 0,1-0,2см – настрачивание карманов, клапаны, настрачивание СОП, капюшон, планка;

- ш.ш. 0,5см – настрачивание планки, настрачивание клапанов, притачивание средней части капюшона.

- ш.ш. 2,0см – низ куртки.

Куртка на притачной ***подкладке***.

**Брюки**

Брюки утепленные прямей.

***Застежка*** по типу «гульфик» и «откосок» на тесьму «молния» в среднем шве передних половинок.

***Верхний срез*** обработан притачным поясом с эластичной тесьмой сзади, закрепленной двумя строчками. Пояс застегивается на прорезную обметаннную петлю и пуговицу.

***Передние половинки*** с талиевыми односторонними складками по шву притачивания пояса, с косыми карманами в боковых швах.

***Отделочные строчки (в тон основной ткани):***

- ш.ш. 0,1-0,2см – передние части пояса, настрачивание СОП;

- ш.ш. 0,5см – входы в карманы;

- ш.ш. 2,0см – низ.

Брюки на притачной ***подкладке***.

Рекомендованные размеры: 44-46/60-62, роста: 170-176/182-188.