|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наимено-вание** | **Функциональные, технические и качественные****характеристики готового изделия** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Спецодежда мужская | *Вид одежды:* костюм зимний*Половой признак:* мужской*Сезонность:* зима**Куртка зимняя:***Описание:*Куртка удлиненная, с отстегивающимся капюшоном, с утепляющей прокладкой (синтепон 300г/м2)Центральная бортовой застежки на тесьму «молнию» с двумя замками, подпланкой и ветрозащитной планкой, фиксирующейся на 4 кнопки и тесьму-липучку. Для расстегивания ветрозащитной планки на уровне тесьмы наличие втачиваемой стропы.Полочки и спинка с притачными кокетками. В шов притачивания кокеток полочек втачивается световозвращающий кант шириной.На спинку под кокеткой настрачивается шеврон. Кокетка левой полочки с накладным карманом под рацию. Карман - «портфель» с фигурным клапаном, пристегивающимся на тесьму-липучку. По краю складок кармана отделочная строчка ширина шага 0,1 см., вход в карман собран на эластичную тесьму. Для расстегивания кармана на уровне тесьмы-липучки наличие стропы. На уровне кармана наличие встрачиваемой шлевки для крепления микрофона.Полочки с верхними накладными карманами типа «портфель», застегивающиеся на тесьму «молнию». На клапанах левого и правого карманов настрачивается тесьма на липкой основе «велкро» для крепления нагрудных шевронов-планок (ширина 120 мм, высота 30 мм). Вход в карман обработан обтачкой с втачными концами. Наличие по краю складок карманов отделочной строчки ширина шага 0,1 см.На левой полочке под ветрозащитной планкой внутренний карман для документов. Карман застегивается на тесьму-липучку. На подкладке полочек обрабатываются накладные карманы (с лева и права) с застежкой на тесьму «молнию».Полочки с боковыми прорезными карманами, застегивающимися на тесьму «молнию» под обтачкой. Обтачки с втачными концами.Воротник-стойка.Нижний воротник из флиса. Наличие в горловине куртки втачиваемой отлетной планки с 5-ю кнопками для пристегивания капюшона.Капюшон с отстегивающейся опушкой из натурального меха (енот) по всему краю. Подкладка капюшона из флиса. Средняя часть капюшона с настрочнойпатой и тесьмой-липучкой для регулирования глубины капюшона. Концы капюшона крепятся между собой тесьмой-липучкой.Наличие в шве подкладки втачиваемой кулиски, в которую продергивается шнур с фиксаторами и наконечниками. Концы шнура выводятся через люверсы с лицевой стороны.Рукава втачные, двухшовные, с налокотниками, с притачными манжетами по низу. Манжеты собраны на 2 ряда эластичной тесьмы. Левый рукав - с накладным карманом, застегивающимся на тесьму «молнию».Обработка куртки по низу с кулиской, в которую продергивается шнур с фиксаторами. Шнур выводится через люверсы с изнаночной стороны на уровне боковых швов и фиксируется навесными петлями.Подкладка куртки с ветрозащитной муфтой, собранной по низу на эластичную тесьму. Концы муфты крепятся между собой 2 кнопками с каждой стороны. На левом рукаве пристрачивается шеврон **Полукомбинезон зимний:**Полукомбинезон с утепляющей прокладкой в 1 слой (синтепон 200г/м2).Наличие центральной застежки на двухзамковой тесьме «молнии» с ветрозащитной подпланкой и с 5-ю шлевками на уровне талии.Полочки с притачной деталью по верхнему срезу, наличие накладных карманов типа «портфель» с клапаном. Карман правой полочки под документы, левой - под рацию. Клапаны втачиваются в шов соединения детали с полочкой, и пристегиваются тесьмой-липучкой. По краю складок карманов наличие отделочной строчки ширина шага 0,1 см. Вход в карман под рацию собран на эластичную тесьму. Для удобства расстегивания карманов на уровне тесьмы-липучки наличие втачиваемой стропы.Передние половинки с наколенниками, с боковыми карманами «в рамку». Карманы застегиваются на тесьму-липучку. Под наколенником на левой передней и задней половинке настрачивается световозвращающая лента шириной 5см.На уровне середины бедра на правой задней половинке полукомбинезона расположен удобный карман с застегивающимся на тесьму-липучку и кнопку клапаном, для хранения ножа.Карман имеет вид прямоугольного «полупортфеля», одна сторона которого втачана в боковой шов, вторая, с объемной складкой, настрочена на правую заднюю половинку полукомбинезона, верх кармана собран на эластичную тесьму. Карман с клапаном под нож усилен двойным слоем основной ткани.Спинка полукомбинезона с кулиской по талии. В кулиску продергивается широкая эластичная тесьма.Полукомбинезон с втачными бретелями, собранными на широкую эластичную тесьму. Длина бретелей регулируется при помощи застежек-фастексов.Боковые швы полукомбинезона (от колена до низа) с застежкой «молнией». Низ брюк - с кулиской, в которую продергивается шнур с фиксаторами. Шнур выводится через люверсы с изнаночной стороны и фиксируется навесной петлей. | Комплект | 90 |