**Описание внешнего вида:**

**Халат мужской «СТРАЙК»**

**Артикул: ХАЛ520**

**ЦВЕТ: Т /синий+ васильковый**

**Т/серый+ красный**

**Ткань**: смесовая (полиэфирно-хлопковая)

**Состав**: ПЭ 80%; ХЛ20%;

**Размеры**: с 44-46 по 120-124

**Рост:**  с 170,176 по 182-188

**ГОСТ 12.4.132 – 83; ТР ТС 019/2011**

**Предназначен для защиты от общих производственных загрязнений в различных отраслях промышленности.**

Халат прямого силуэта, с длинными рукавами с манжетами застегивающимися на пуговицу, с отложным воротником.

Центральная застежка потайная на пуговицы.

В нижней части боковых швов разрезы.

Спинка и полочки с кокетками, в швах притачивания заложен СВ кант, в шов кокетки правой полочки втачан держатель с металлическим полукольцом для бейджа.

Спинка со средним швом.

На полочках, в нижней части, два накладных кармана с клапаном, застегивающимся на контактную ленту.

На левой полочке нагрудный карман с клапаном, застегивающимся на контактную ленту, с дополнительным малым карманом с отделениями для канцелярских принадлежностей.

**Нижние срезы клапанов с кантом шириной 0,5см из отделочной ткани, выполнены способом «перекантовки» нижними клапанами.**

**Воротник, подборта, нижние клапана карманов, держатель полукольца выполнены из отделочной ткани.**

**Все отделочные строчки выполнены нитками контрастного цвета.( с/серые)**