Китель кадетский полушерстяной -342 шт.

Китель полушерстяной отшивается с отложным воротником, имея полуприлегающий силуэт. Застегивается на 4 пуговицы с символикой «Герб России». На подкладке кителя кадетского «запасные» внутренние карманы. Для крепления съемных погон в области плечевых швов расположены шлевки, перпендикулярно плечевому шву обметаны две неразрезные петли. Оборудован липучками для крепления шевронов.

• Состав шерсть, полиэстер

• Цвет Чёрный

• Материал основной ткани ткань костюмная полушерстяная

• Содержание шерсти в основной ткани 45 (%)

• вискозы в ткани подкладки для полочек, спинки, бочков, рукавов, клапанов, подзоров внутреннего и верхнего карманов, обтачки откоска 50 (%)

• Содержание полиэстера в основной ткани 55 (%)

• Поверхностная плотность 257

Для подкладки полочек, спинки, бочков, рукавов, клапанов, подзоров внутреннего и верхнего карманов, обтачки откоска используется ткань вискозно-полиэфирная подкладочная. Для дублирования полочек, верхних частей полочек, верхних частей бочков полочек, в пройму спинки, манжету рукава, грубый крой нижнего воротника, грубый крой верхнего воротника используется материал прокладочный клеевой биэластичный. Для дополнительного дублирования полочек используется ткань прокладочная клеевая с регулярным точечным покрытием. Для дублирования раскепов полочек, в горловину спинки, в плечо спинки, по низу спинки, по низу бочка, в окат передней части рукава, в окат задней части рукава, по низу верхней части рукава, по низу задней части рукава, в верхнюю и нижнюю часть подборта используется материал прокладочный нетканый клеевой. Для дублирования шлицы и локтевых срезов рукавов используется материал холстопрошивной клеевой. Для дополнительной прокладки в области груди, твердого подокатника локтевую части рукава используется ткань бортовая №1, полотняного переплетения. В переднюю часть рукава для твердого подокатника используется ткань бортовая №2, полотняного переплетения. Для дублирования передних половинок в области боковых карманов используется материал прокладочный нетканый клеевой. Для усиления прокладок в области груди используется материал прокладочный холстопрошивной клеевой. Для соединения переда с подбортом используется кромка клеевая прошивная косая. Для крепления прокладки в области груди используется кромка тканая клеевая. Для перегиба лацкана используется клеевая сетка на бумаге. Для фиксации подгибки низа рукава используется клеевая паутинка на бумаге. Для соединения прокладки в области груди по пройме используется клеевая паутинка. Для вешалки используется лента капроновая. Для проймы полочек используется кромка клеевая, усиленная тканой тесьмой. Не допускаются масляные пятна и дыры, миграция волокон. Цвет ниток соответствует цвету основной ткани изделия.