**Костюм мужской рабочий (куртка и брюки) сигнальный**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и технические характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| Костюм мужской сигнальный повышенной видимости, предназначен в качестве специальной одежды для защиты работающих от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Костюм состоит из куртки и брюк.  **Куртка** прямого силуэта темно-синего цвета с кокеткой оранжевого цвета из флуоресцентной ткани, с притачной планкой из основной ткани темно-синего цвета и супатной застежкой на 5-6 пуговиц, одним нагрудным карманом с клапаном на застежке «Велькро» с патой синего цвета , двумя нижними карманами с клапанами на застежке «Велькро» с патами. Кокетки по полочкам расположены под углом от бокового шва к линии талии. На полочках по линии притачивания кокеток углом к боковому шву, настрочена лента из световозвращающего материала шириной не менее 50 мм. Ниже на расстоянии не менее 50 мм, параллельно настрочена световозвращающая лента шириной не менее 50 мм. Рукав двухшовный с налокотниками вшитыми в два шва рукава. Верх и низ налокотника настрочен на рукав двойной строчкой. Налокотник с тройными вытачками, расположенными с обеих сторон. Манжет притачной, застегивающийся на петлю и пуговицу, с разрезом оформленным планкой оранжевого цвета рубашечного типа. В пройме рукава вентиляционные отверстия обработанные люверсами по четыре штуки с каждой стороны. По рукавам световозвращающая лента 5см проходит по верху и внизу налокотников. Верхняя часть рукава до световозвращающей ленты оранжевого цвета из флуоресцентной ткани. Плечевой шов закреплен двойной строчкой. Воротник отложной темно-синего цвета, пиджачного типа, отстроченный двойной строчкой. На кокетке левой полочки расположен нагрудный карман с прямоугольным клапаном, застегивающийся на застежку «Велькро» с патой синего цвета. Правая сторона курки с цельнокроеным подбортом. Нижние накладные карманы с горизонтальным входом и фигурным клапаном застегивающиеся в двух местах на контактную ленту с патой. Входы всех карманов с дополнительными закрепами выполненными на спецмашине. На левой части переда с изнаночной стороны расположен внутренний карман из основного материала размером 17,00 см х18,50 см, застегивающийся на текстильную застежку.  Спинка с притачной прямой кокеткой оранжевого цвета из флуоресцентной ткани. Световозвращающая лента шириной не менее 5см настрочена по линии притачивания кокетки и вертикально по бокам на кокетке. По бокам спинки по линии талии – притачная кулиса с эластичной лентой. Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.  **Брюки** прямые, темно-синего цвета с притачным поясом, с центральной застежкой на гульфике на 2-3 обметанные петли и пуговицы и на поясе на одну обметанную петлю и пуговицу.  На передней половинке брюк расположены верхние накладные карманы с наклонной линией входа. Одна сторона кармана вшита в боковой шов, другая - с дополнительной складкой. Элемент складки выполнен из флуоресцентной ткани оранжевого цвета. Верх кармана вшит в шов притачивания пояса. Вход накладных боковых карманов сверху и снизу закреплен двумя закрепками, выполненными на спецмашине. Вход и низ отсрочены двойной отделочной строчкой. В области колена – усилительные накладки с тройными вытачками, расположенными с обеих сторон, настроченные двойной отделочной строчкой по верху и низу. Боковые стороны накладок вшиты в шаговый и боковой шов. Ниже наколенников идет вставка оранжевого цвета из флуорисцентной ткани, выделенная по верху и низу лентой из световозвращающего материала шириной не менее 50 мм.. На правой задней половине брюк расположен боковой многофункциональный карман для инструмента, настроченный двойной отделочной строчкой, одой стороной вшитый в боковой шов. В шаговом шве расположены две ластовицы треугольной формы, притачные к задним половинкам брюк и закреплённые двойной строчкой по среднему шву. На задней половинке брюк две вытачки по линии талии. Пояс спинки отстрочен по верхнему срезу отделочной строчкой. По поясу брюк настрочены 5-6 шлевок под ремень: две по переду, две по боковым швам, одна-две на спинке. По бокам задней части пояса вставлена эластичная лента. Средний шов брюк (сзади и спереди) отстрочен двойной отделочной строчкой с закрепкой выполненной на спецмашине. Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом. По нижнему краю брюк пришиты штрипки.  Ткань смесовая флуоресцентная оранжевого цвета смесовая (хлопок + полиэфир, 40% хлопка), поверхностная плотность по ГОСТ 11209-2014 не менее 245 г/м2, водоотталкивающая пропитка.  Ткань смесовая синего цвета (хлопок + полиэфир, 40% хлопка), поверхностная плотность по ГОСТ 11209-2014 не менее 245г/м2, водоотталкивающая пропитка.  Цвет костюма: основной- темно-синий , цвет компаньон - флуоресцентный оранжевый (минимальный коэффициент яркости не менее 0,40). Пуговицы должны соответствовать цвету ткани.  Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-2020: **З, Ми, Во**  Класс защиты по ГОСТ 12.4.281-2021: 2класс видимости.  Товар соответствует ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2021.  Маркировка костюма в соответствии с ТР ТС 019/2011.    Размеры:  104-108/158-164 – 26 шт.;  104-108/170-176 – 227 шт.;  104-108/182-188 – 188 шт.;  104-10/194-200 – 12 шт.;  112-116/158-164 – 2 шт.;  112-116/170-176 – 178 шт.;  112-116/182-188 – 144 шт.;  112-116/194-200 – 18 шт.;  120-124/158-164 – 1 шт.;  120-124/170-176 – 110 шт.;  120-124/182-188 – 102 шт.;  120-124/194-200 – 8 шт.;  128-132/170-176 – 6 шт.;  128-132/182-188 – 45 шт.;  136-140/170-176 – 4 шт.;  136-140/182-188 – 7 шт.;  136-140/194-200 – 1 шт.;  144-148/182-188 – 4 шт.;  160-164/182-188 – 2 шт.;  80-84/158-164 – 1 шт.;  88-92/158-164 – 4 шт.;  88-92/170-176 – 16 шт.;  88-92/182-188 – 3 шт.;  96-100/158-164 – 21 шт.;  96-100/170-176 – 137 шт.;  96-100/182-188 – 78 шт. | 1345 |