Техническое задание

**2. Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости):**

**Таблица 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трусы хлопчатобумажныеКод ОКПД 214.14.12.120 | Тип трикотажного полотна | Смесовое | шт. | 2000 |
| Переплетение | Кулирная гладь |
| Состав трикотажного полотна | Хлопчатобумажная пряжа |
| Содержание холопка в хлопчатобумажной пряже, % | ≥ 95 и ≤ 98 |
| Содержание эластана в хлопчатобумажной пряже, % | ≥ 2 и ≤ 5 |
| Цвет | Темно-синий |
| Масса ткани площадью 1 м2, грамм | ≥ 170 и ≤ 175 |
| Устойчивость окраски | Прочная группа |
| Половой признак | Мужские |
| Конструктивные особенности\* | Трусы с боковыми швами, ластовицей и передней вставкой. Ластовица и передняя вставка двойные. Пояс трусов стянут эластичной лентой.На ластовице и передней вставке ширина шва должна быть 0,5 см, на боковых срезах 0,7 см.Верх и низ трусов должны быть обработаны швом в подгибку с открытым срезом. Величина подгиба верха в которую эластичная лента должна быть 4 см, низа 2 см.Швы прочные, аккуратные с правильной ровной строчкой, без пропусков и дефекта прорубки. Концы швов закреплены, а концы нитей обрезаны. На каждом изделии должен быть ярлык с указанием размера, состава, информации по уходу в виде символов. \\Ymto\заказ\ГОСТы и ТУ  вещ\ТУ ФСО и ФСБ\Технические описания ФСО\070 Трусы трикотажные\Разработка\рис 1.JPGНа рисунке представлен возможный вариант изделия. |

1. **Размерный ряд обмундирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трусы хлопчатобумажные | 46 | 200 | 2000 шт. |
| 48 | 200 |
| 50 | 400 |
| 52 | 400 |
| 54 | 400 |
| 56 | 100 |
| 58 | 100 |
| 60 | 100 |
| 62 | 100 |

Товар должен соответствовать требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 (ред. от 09.08.2016) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (вместе с «ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности»). ГОСТ 19116-2005, ГОСТ 11373-88.

Дополнительные характеристики установлены в соответствии с приказом Росморречфлота от 05.12.2013 № 84 «Об утверждении формы одежды, правил ее ношения, знаков различия, норм и порядка обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся федеральных государственных образовательных организаций, подведомственных Федеральному агентству морского и речного транспорта, реализующих образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных составов морских судов и судов внутреннего водного плавания» и на основании потребности заказчика..

В случае указания Заказчиком торговых марок товара, их следует читать со словами «или эквивалент».

Ткани и материалы, используемые для изготовления комплекта обмундирования, должны быть прочными, отвечать требованиям безопасности, ткани должны быть прочно окрашенными. У изделий (применяемых тканей) должна быть устойчивость окраски к стирке, поту, к сухому трению.

Применяемые в техническом задании (при наличии) сокращения:

ВО – отделка с водоотталкивающими свойствами;

АСУ МО – антистатическая умягчающая молестойкая отделка;

МАПС – малосмываемый аппрет на основе термопластичных смол;

МВО – масловодоотталкивающая отделка).

Изделия поставляются в упакованном виде, с маркировкой (товарными ярлыками) в соответствии с ГОСТ 10581-91.

Каждый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку.