Куртка из ткани Оксфорд. Куртка прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на двухзамковую тракторную молнию тип Т8, закрытой утепленной ветрозащитной планкой, застегивающимися на 5 кнопок.

Полочка с отрезными кокетками, по которым проложена двойная отделочная строчка. Куртка с двумя боковыми карманами «листочка»

В шов втачивания рукава по линии плеча вшит погон с фальш-погоном, который крепится на кнопку к плечевому шву.

Спинка с кокеткой, двойной отделочной строчкой по кокетке. По талии куртки расположена кулиса концы которой выведены в блочки на подборте и фиксируется объем куртки при помощи фиксаторов. По низу куртки кулиса, концы которой выведены в области боковых швов через блочки и закреплены в подборт. Объём фиксируется при помощи двудырчатых фиксаторов в области боковых швов.

Рукав длинный прямой двушовный рубашечного покроя. В районе выше локтевого сгиба рукавов, настрочены световозвращающие полосы шириной 2,5-см. Внизу рукава вшит манжет из материала на трикотажной основе, который защищает от ветра и холода.

Воротник стойка, с внутренней стороны обработан флисом. В шов притачивания воротника вшита планка для притачивания капюшона к горловине изделия. Капюшон на подкладе с утеплителем 100г/м2 состоит из трех частей. Концы капюшона застегиваются на липы.

Подкладка куртки выстегана с утепляющей прокладкой в 2 слоя (полочка+спинка 300г/м2+60г/м2, рукава 300г/м2)

Утепляющий меховой жилет из искусственного меха прямого силуэта пристегивается к куртке на петли и пуговицы. Подстежка пристегивается к пуговицам куртки 10 навесными петлями 4-по бортам, 2-у горловины, 4-по пройме. Срезы жилета окантованы окантовочной лентой.