### ТЗ КУРТКА ФОРМЕННАЯ МУЖСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ


##### **ДЛЯ ПРОВОДНИКОВ ФИРМЕННЫХ ПОЕЗДОВ - 6шт.**

**Технические условия**

###### ТУ 8557-020-00083262-2009

**Куртка темно-синего цвета из плащевой ткани темно-синего цвета**, на утеплителе стеганая, силуэт прямой, застежка по центру на молнию и кнопки. Кнопки крепятся на настрочной планке. Верхние настрочные карманы и боковые прорезные карманы на молнии. Над левым верхним карманом вышит стилеобразующий элемент ОАО "РЖД". Рукав втачной двухшовный. На левом рукаве нашит нарукавный знак с логотипом ОАО "РЖД". Подкладка двухслойная, основные детали полочек и спинки из флисовой ткани, отлетные части полочек, спинки и рукавов из стеганой подкладки. На стеганой подкладке три внутренних кармана, обтачки внутренних карманов красного цвета, внутренние карманы на молнии. Воротник - стойка застегивается на две кнопки, пристегивающийся капюшон крепится на дополнительной подпланке пятью кнопками. Капюшон с регулировкой объема по лицевому вырезу с помощью шнура. Съемный внутренний меховой воротник.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование материала, нормативный документ | Состав сырья, поверхностная плотность, вид отделки | Цвет/№ цвета по системе РМS | Назначение материала |
| 1 | Ткань курточная  по сертификату фирмы-изготовителя | 100% ПЭ  131г/м2  ВО | 19-4024 по пантону TPX | Для верха куртки. |
| 2 | Ткань подкладочная  ГОСТ 20272-96  по сертификату фирмы-изготовителя | 43% вискоза/ 57% ПЭ  85г/м2 | 19-4025 по пантону ТPX  Тёмно-синий | Для полкладки отлетных деталей переда. |





|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | ШТ | | | 4,00 | проводники и начальники | |  | | --- | | 170 | | 46/170 | 1 |
| 176 | 50/176 | 1 |
| 182 | 54/182 | 1 |
| 188 | 54/188 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШТ | 2 | кассиры | 180 | 50/180 | 1 |
| 192 | 50/192 | 1 |

**ТЗ Куртка форменная мужская утепленная для работников средней, младшей и рядовой категорий - 35 шт.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ТУ 14.13.21-016-00083262-2020**

Куртка мужская утепленная изготавливается из плащевой ткани черного цвета. Силуэт прямой, с центральной бортовой застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой. Воротник – стойка. Съемный утепленный капюшон. На передней части куртки нагрудные и нижние накладные карманы. Рукава рубашечного покроя одношовные. На расстоянии 8-10 см от плечевого шва левого рукава, размещается нарукавный знак принадлежности работника к ОАО «РЖД». В куртке используется дополнительная пристегивающаяся утепленная подстежка.

**1.4.1** Куртка форменная мужская утепленная из плащевой ткани, прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьму – «молнию». Тесьма-«молния» закрывается настрачным ветрозащитным клапаном, который застегивается на шесть кнопок. В шов притачивания тесьмы – «молнии» правого борта втачана внутренняя ветрозащитная планка из отделочной ткани.

**1.4.2** Спинка цельнокроеная.

**1.4.3** Полочки - с двумя верхними и двумя боковыми нижними накладными карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на кнопки. Правый верхний карман – объемный, удлиненной формы.

**1.4.4** На полочках, в области плечевых швов, втачаны накладные детали кокетки, в углах которых проложены четыре параллельные декоративные строчки отделочными нитками.

**1.4.5**Рукава рубашечного покроя, одношовные. В верхней области левого рукава настрочен нарукавный знак к ОАО «РЖД» принадлежности увеличенного размера в соответствии с ТУ 8151-046-00083262-2009. В готовом виде расстояние от шва втачивания рукава до верхнего края нарукавного знака – 8,0 см.

**1.4.6** Воротник-стойка цельнокроеный.

**1.4.7** Подкладка куртки притачная. На полочках подкладки обработаны нагрудные карманы в рамку, которые застегиваются при помощи тесьмы-молнии.


**1.4.8** На полочке, спинке и внутренней стороне стойки выполнена декоративная стежка.

**1.4.9** Ширина отделочных строчек на клапанах, накладных карманах, планке – 0,6 см. Ширина отделочной строчки по низу куртки и рукава – 2,0 см.

**1.4.10**Дополнительная пристегивающаяся утепленная подкладка куртки крепится к подбортам с помощью тесьмы – молнии. Рукава пристегивающейся утепленной подкладки с трикотажными напульсниками крепятся к рукавам изделия с помощью пуговиц и навесных петель.

На полочках пристегивающейся утепленной подкладки настрочены накладные карманы, застегивающиеся на пуговицы и прорезные петли.

Съемный утепленный капюшон состоит из двух боковых и одной центральной частей. По лицевому вырезу капюшона втачана кулиса с продернутым в нее шнуром с фиксаторами и наконечниками. Капюшон застегивается на две кнопки, пристегивается к горловине куртки при помощи тесьмы-молнии.







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к РАЗМЕРНО-РОСТОВОЧНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗМЕРЫ НА машинистов 2025Г** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | рост | обхват груди | обхват живота/обхват пояса брюк | обхват бёдер | ширина спины | ширина плеча | обхват плеча | длина рукава  от шеи/от плеча | длина кителя от 7 шейного | длина брюк | ширина брюк в колене | ширина брюк внизу | обхват шеи | размер головы | | кол-во галунов и звёзд | |
| **Машинисты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 182 | 101 | 90 | 103 | 42 | 15 | 30 | 68 | 75 | 110 | 22 | 20,5 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 2 | 180 | 113 | 97 | 105 | 53 | 16 | 34 | 69 | 75 | 111 | 25 | 22 | 52 | 58 | | 2 просвета+ 3 звезды | |
| 3 | 178 | 114 | 113/110 | 114 | 50 | 17 | 36 | 60 | 75 | 101 | 25 | 24 | 54 | 57 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 4 | 187 | 90 | 71/82 | 90 | 47 | 17 | 40 | 79/62 | 73 | 103 | 19 | 20 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 5 | 198 | 122 | 123/119 | 125 | 50 | 18 | 38 | 90/72 | 80 | 117 | 29 | 24 | 56 | 60 | | 2 просвета+ 3 звезды | |
| 6 | 182 | 108 | 104 | 107 | 45 | 15 | 34 | 85/70 | 75 | 110 | 25 | 22,5 | 52 | 58 | | 2 просвета+ 1 звезда | |
| 7 | 178 | 120 | 110 | 114 | 50 | 16 | 38 | 89/73 | 80 | 103 | 25 | 24 | 56 | 60 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 8 | 173 | 94 | 84/92 | 100 | 40 | 14 | 36 | 59 | 71 | 102 | 21 | 21 | 52 | 58 | | 2 просвета+ 1 звезда | |
| 9 | 184 | 118 | 106/104 | 116 | 48 | 17 | 32 | 84/64 | 75 | 108 | 24 | 20 | 52 | 55 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 10 | 195 | 104 | 92 | 108 | 52 | 16 | 31 | 86/69 | 80 | 117 | 24 | 20 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 3 звезды | |
| 11 | 170 | 105 | 90/91 | 99 | 43 | 16 | 31 | 78/65 | 72 | 106 | 24 | 23 | 52 | 59 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 12 | 167 | 100 | 87 | 96 | 42 | 16 | 34 | 59 | 72 | 94 | 25 | 21 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 3 звезды | |
| 13 | 176 | 122 | 115 | 119 | 52 | 16 | 36 | 82/66 | 80 | 102 | 26 | 25 | 54 | 57 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 14 | 178 | 108 | 103 | 116 | 54 | 18 | 37 | 80/64 | 70 | 100 | 24 | 18 | 52 | 57 | | 1 просвет | |
| 15 | 173 | 94 | 84/92 | 100 | 40 | 14 | 36 | 59 | 71 | 102 | 21 | 21 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 1 звезда | |
| 16 | 191 | 112 | 104/101 | 108 | 50 | 17 | 32 | 88/72 | 76 | 111 | 25 | 20 | 52 | 60 | | 1 просвет | |
| 17 | 182 | 110 | 108 | 108 | 51 | 16 | 38 | 69 | 82 | 107 | 25 | 25 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 1 звезда | |
| **Помощники машиниста** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 182 | 110 | 108 | 108 | 51 | 16 | 38 | 69 | 82 | 107 | 25 | 25 | 54 | 58 | | 1 просвет | |
| 19 | 172 | 98 | 77 | 104 | 45 | 14 | 34 | 63 | 81 | 105 | 21,5 | 20 | 52 | 56 | | 1 просвет | |
| 20 | 180 | 102 | 93 | 103 | 42 | 17 | 33 | 81/66 | 70 | 104 | 22 | 20 | 52 | 56 | | 1 просвет | |
| 21 | 177 | 114 | 107 | 114 | 50 | 18 | 37 | 85/69 | 75 | 105 | 25 | 20 | 54 | 58 | | 1 просвет | |
| 22 | 186 | 92 | 87 | 99 | 45 | 15 | 40 | 81/66 | 74 | 109 | 21,5 | 20 | 52 | 58 | | 1 просвет | |
| 23 | 182 | 110 | 99 | 113 | 49 | 17 | 34 | 85/67 | 73 | 104 | 26 | 21 | 54 | 60 | | 1 просвет | |
| 24 | 177 | 88 | 80/89 | 79 | 41 | 14 | 26 | 68 | 62 | 107 | 21,5 | 17,5 | 52 | 58 | | 1 просвет | |
| 25 | 176 | 92 | 80 | 93 | 40 | 15 | 28 | 78/66 | 67 | 102 | 21,5 | 24 | 52 | 56 | | 1 просвет | |
| 26 | 170 | 104 | 100 | 107 | 43 | 15 | 39 | 75 | 80 | 98 | 25 | 22 | 52 | 58 | | 1 просвет | |
| 27 | 178 | 96 | 86 | 95 | 45 | 16 | 36 | 76/62 | 67 | 101 | 20 | 19 | 52 | 57 | | 2 просвета+ 1 звезда | |
| 28 | 187 | 116 | 99 | 105 | 52 | 17 | 38 | 84/68 | 70 | 111 | 23 | 21 | 52 | 60 | | 1 просвет | |
| 29 | 182 | 104 | 94 | 104 | 47 | 16 | 31 | 82/67 | 70 | 107 | 23 | 20 | 52 | 56 | | 1 просвет | |
| 30 | 176 | 99 | 83/81 | 101 | 44 | 16 | 36 | 76/62 | 67 | 101 | 20 | 19 | 52 | 59 | | 1 просвет | |
| 31 | 181 | 106 | 89 | 100 | 47 | 18 | 32 | 84/66 | 72 | 107 | 23,5 | 21 | 52 | 57 | | 1 просвет | |
| 32 | 177 | 125 | 120/113 | 115 | 50 | 18 | 44 | 81 | 85 | 97 | 30 | 24 | 52 | 60 | | 2 просвета+ 2 звезды | |
| 33 | 187 | 117 | 111 | 117 | 55 | 17 | 40 | 87 | 82 | 112 | 25 | 24 | 52 | 60 | | 1 просвет | |
| 34 | 187 | 117 | 111 | 117 | 55 | 17 | 40 | 87 | 82 | 112 | 25 | 24 | 52 | 60 | | 1 просвет | |
| **Машинист-инструктор (куртка и брюки)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 176 | 118 | 112 | 114 | 50 | 18 | 36 | 80/62 | 75 | 102 | 25 | 23 | 54 | 59 | | 2 просвета+ 3 звезды | |