**Наименование и описание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **Костюм флотский** |  |  |  |  |
| **Состав комплекта** | куртка и брюки |  |
| **Характеристики куртки** | Куртка прямого силуэта с отложным воротником. Перед куртки с разрезом посередине, обработанным обтачкой и застегивающимся на петлю с пуговицами. С изнаночной стороны переда настрочен накладной карман, застегивающийся на петлю с пуговицей.  Спинка целая, с прокладкой, настроченной со стороны изнанки параллельно шву втачивания воротника. В конце разреза переда с изнаночной стороны пришиты две пуговицы, а по середине спинки у шва притачивания воротника обметана петля для пристегивания форменного воротника.  Рукава втачные. Внизу рукава пришита пуговица и обметаны две петли. В области плечевых швов куртки настрочены погончики. |  |
| **Характеристики брюк** | Брюки прямого покроя с карманами, расположенными в боковых застежках. Передние половинки брюк с цельноскроенным поясом, с откидывающейся верхней частью (лацбантом), застегивающийся по боковым швам на две пуговицы. Задние половинки брюк с притачным поясом, застегивающимся спереди на две пуговицы, с вытачками, тремя шлевками для ремня. |  |
| **Характеристики пуговиц** | Диаметр всех пуговиц 14 мм |  |
| **Наличие карманов на куртке** | Да. 1 штука. На левой стороне переда - накладной карман с горизонтальной полоской белого цвета. |  |
| **Требования к материалу** | саржа хлопкополиэфирная костюмная, содержание хлопка 80%, полиэфирных волокон 20%, |  |
| **Плотность материала** | не менее 220 не более 260 г/м². |  |
| **Цвет костюма** | темно-синего цвета |  |
| **Цвет подкладки, фурнитуры, ниток** | соответствует цвету ткани верха |  |
| **Соответствие ГОСТ** | ГОСТ 19902-89, ГОСТ 29298-2005 |  |
| **Маркировка, упаковка изделия** | соответствует требованиям ГОСТ 10581-91 |  |