|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Юбка женская** | **Штука** | **456** |  |
| **Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:** не установлены |  |
| **Информация о товарном знаке:** не установлено. |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником |  |
| 1 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани Значение характеристики: Юбка женская выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2, состав 50% вискозы, 50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 %  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия Значение характеристики: Юбка прямого силуэта с вытачками спереди и сзади по линии талии. На заднем полотне внизу выполнен разрез. Застежка молния расположена сзади юбки. Внизу шва расположена шлица. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с частичной вставкой резинки в области боковых швов, со шлевками. Юбка на подкладке. Длина до колен. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Наименование характеристики: Длина Значение характеристики: До колен  | +(необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Наименование характеристики: Наличие подкладки Значение характеристики: Да  | +(необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  | +(обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **2** | **Жилет женский** | **Штука** | **456,00** |  |
| **Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:** Не установлены |  |
| **Информация о товарном знаке:** Не установлено  |  |
| **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:** Не установлено  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия Значение характеристики: Жилет имеет полуприлегающий силуэт с v -образным вырезом. По центру переда жилета расположена застежка на петли и пуговицы. На полочках имеются поперечные карманы «листочки». Спинка со средним швом и боковыми рельефами, на уровне талии обработан хлястик, с помощью которого регулируется ширина изделия в области талии. Жилет на подкладке. В среднем шве жилета заложена складка, обеспечивающая свободу движения. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C (цвет в соответствии с требованиями фирменного стиля бренда «Работа России»).  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани Значение характеристики: Жилет женский выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2 , состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 %  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **26** | **Брюки** | **Штука** | **34** |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия Значение характеристики: Брюки мужские прямого кроя с карманами в боковом шве. Застежка обработана тесьмой- молния в среднем переднем шве и застежкой на металлический крючок и петлю на поясе. На правой задней половинке обработан карман в рамку. По переду и сзади заутюжены стрелки. Верхний срез брюк обработан притачным поясом со шлевками. Брюки на подкладке. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани Значение характеристики: Брюки мужские выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2 , состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 %  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Наименование характеристики: Материал изделия Значение характеристики: Ткань  | +(обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Наименование характеристики: Половой признак Значение характеристики: Мужские  | +(обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  | +(необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| **30** | **Жилет мужской** | **Штука** | **34,00** |  |
| **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:** Не установлено  |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия Значение характеристики: Жилет имеет полуприлегающий силуэт с v -образным вырезом. По центру переда жилета расположена застежка на петли и пуговицы. На полочках имеются поперечные карманы «в рамку». Спинка со средним швом и боковыми рельефами, на уровне талии обработан хлястик, с помощью которого регулируется ширина изделия в области талии. Жилет на подкладке. В среднем шве жилета заложена складка, обеспечивающая свободу движения. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C (цвет в соответствии с требованиями фирменного стиля бренда «Работа России»).  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани Значение характеристики: Жилет мужской выполнен из костюмной ткани плетение саржевое 2/2, состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 %  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки  |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

рмлолсро