|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Юбка женская** | | | **Штука** | **456** |  |
| **Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:** не установлены | | | | | |  |
| **Информация о товарном знаке:** не установлено. | | | | | |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником | |  |
| 1 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани  Значение характеристики: Юбка женская выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2, состав 50% вискозы, 50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 % |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 3 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия  Значение характеристики: Юбка прямого силуэта с вытачками спереди и сзади по линии талии. На заднем полотне внизу выполнен разрез. Застежка молния расположена сзади юбки. Внизу шва расположена шлица. Верхний срез юбки обработан притачным поясом с частичной вставкой резинки в области боковых швов, со шлевками. Юбка на подкладке. Длина до колен. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 4 | Наименование характеристики: Длина  Значение характеристики: До колен | +  (необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 5 | Наименование характеристики: Наличие подкладки  Значение характеристики: Да | +  (необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 6 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки | +  (обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| **2** | **Жилет женский** | | | **Штука** | **456,00** |  |
| **Знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы:** Не установлены | | | | | |  |
| **Информация о товарном знаке:** Не установлено | | | | | |  |
| **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:**  Не установлено | | | | | |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником | |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия  Значение характеристики: Жилет имеет полуприлегающий силуэт с v -образным вырезом. По центру переда жилета расположена застежка на петли и пуговицы. На полочках имеются поперечные карманы «листочки». Спинка со средним швом и боковыми рельефами, на уровне талии обработан хлястик, с помощью которого регулируется ширина изделия в области талии. Жилет на подкладке. В среднем шве жилета заложена складка, обеспечивающая свободу движения. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C (цвет в соответствии с требованиями фирменного стиля бренда «Работа России»). |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани  Значение характеристики: Жилет женский выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2 , состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 % |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| **26** | **Брюки** | | | **Штука** | **34** |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником | |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия  Значение характеристики: Брюки мужские прямого кроя с карманами в боковом шве. Застежка обработана тесьмой- молния в среднем переднем шве и застежкой на металлический крючок и петлю на поясе. На правой задней половинке обработан карман в рамку. По переду и сзади заутюжены стрелки. Верхний срез брюк обработан притачным поясом со шлевками. Брюки на подкладке. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани  Значение характеристики: Брюки мужские выполнена из костюмной ткани плетение саржевое 2/2 , состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 % |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 4 | Наименование характеристики: Материал изделия  Значение характеристики: Ткань | +  (обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 5 | Наименование характеристики: Половой признак  Значение характеристики: Мужские | +  (обяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 6 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки | +  (необяз.) | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| **30** | **Жилет мужской** | | | **Штука** | **34,00** |  |
| **Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:**  Не установлено | | | | | |  |
| № п/п | Требования заказчика к объекту закупки по техническим, функциональным и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки | КТРУ | Тип характеристики | Способ указания характеристики участником | |  |
| 1 | Наименование характеристики: Требования к внешнему виду изделия  Значение характеристики: Жилет имеет полуприлегающий силуэт с v -образным вырезом. По центру переда жилета расположена застежка на петли и пуговицы. На полочках имеются поперечные карманы «в рамку». Спинка со средним швом и боковыми рельефами, на уровне талии обработан хлястик, с помощью которого регулируется ширина изделия в области талии. Жилет на подкладке. В среднем шве жилета заложена складка, обеспечивающая свободу движения. Цвет: максимально приближен к Pantone Coated 286 C (цвет в соответствии с требованиями фирменного стиля бренда «Работа России»). |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 2 | Наименование характеристики: Технические характеристики ткани  Значение характеристики: Жилет мужской выполнен из костюмной ткани плетение саржевое 2/2, состав 50% вискозы,50% ПЭ, ПЛОТНОСТЬЮ 240 г/м3. Соответствует ГОСТ 29223-91 «Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия» Рекомендована для изготовления: ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» Прочность и износостойкость: разрывная нагрузка (основа/ уток) не менее 900H/800H, Несминаемость не менее 60%, Воздухопроницаемость не менее 100дм3/м2 с, Гигроскопичность не менее 7,0 %,Низкие усадки не более 2,0 % |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |
| 3 | Наименование характеристики: Размер/рост/количество  Значение характеристики: В соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | |  |

рмлолсро