Куртка утепленная мужская.

Куртка прямая, воротник-стойка, внутренний воротник флисовый, застежка молния-трактор 2 замка, закрыта ветрозащитным клапаном на липучках. Кулиса по талии со шнуром, который выводится через люверсы. Верхние карманы накладные, с клапанами на липучке, на клапанах настрочена липучка под шевроны. Нижние карманы объемные с клапанами на липучке.

На подкладке левой полочки накладной карман с клапаном на липучке. Подкладка простегана вертикально. (3 строчки)

Рукава с манжетами, с патами на двух кнопках. Налокотники.

Капюшон съемный, на молнии. Подборотная часть застегивается на липучку: мягкая часть настрочена на уступы капюшона, жесткая настрочена на стойку воротника и закрыта планками. Кулиса со шнуром и фиксаторами по лицевому вырезу.

Двойные строчки: ветрозащитный клапан, клапаны карманов, края карманов, локтевые швы, средняя часть капюшона, кокетка спинки, нижний край манжет, края пат.

Ткань верха – таслан

Подкладка – таффета

Утеплитель – синтепон 350 г