**Техническое задание.**

Юбка шерстяная черного цвета из материала заказчика, по схеме давальческого сырья.

Юбка прямого покроя, с притачным поясом. Изделие на подкладке. В верхней части среднего шва – застежка на тесьму – молнию. В нижней части среднего шва находится шлица. Длина шлицы не менее 10 и не более 15 см. На притачном поясе шлевки для ремня, не менее 6 шт. В боковых частях пояса вставки из эластичной ленты для лучшего прилегания.

**Количество и размерные ряды.**

|  |  |
| --- | --- |
| рост/размер | **ИТОГО** |
| 36/152 | **2** |
| 38/146 | **1** |
| 38/152 | **2** |
| 38/158 | **2** |
| 40/146 | **1** |
| 40/152 | **4** |
| 40/158 | **8** |
| 40/164 | **6** |
| 40/170 | **4** |
| 40/176 | **1** |
| 42/152 | **2** |
| 42/158 | **6** |
| 42/164 | **7** |
| 42/170 | **5** |
| 44/152 | **4** |
| 44/158 | **10** |
| 44/164 | **24** |
| 44/170 | **17** |
| 44/176 | **3** |
| 46/152 | **2** |
| 46/158 | **2** |
| 46/164 | **13** |
| 46/170 | **11** |
| 46/176 | **8** |
| 46/182 | **1** |
| 48/164 | **11** |
| 48/170 | **15** |
| 48/176 | **17** |
| 48/182 | **2** |
| 50/158 | **5** |
| 50/164 | **4** |
| 50/170 | **11** |
| 50/176 | **7** |
| 52/158 | **1** |
| 52/164 | **8** |
| 52/170 | **4** |
| 54/170 | **1** |
| 54/176 | **1** |
| 56/164 | **1** |
| 56/170 | **1** |
| 62/164 | **1** |
| **ИТОГО** | **236** |