|  |
| --- |
| Фасон - прямой силуэт, с центральной застежкой на двухзамковую молнию закрытую утепленной планкой. Планка с застежкой на контактную ленту «велкро». Подклад пальто с утепляющей прокладкой. Подкладка пальто выстегана с утеплителем На подкладке правой полочки внутренний накладной карман, с застежкой на обметанную петлю и пуговицу. На левом подборте прорезной карман с застежкой на тесьму «молния». В верхней части полочек наклонные прорезные карманами с листочкой. На нижней части прорезные карманы с клапанами прямоугольной формыРукава втачные, двухшовные. На левом рукаве расположен прорезной карман с застежкой на тесьму «молния». На подкладке рукавов муфта с напульсниками. Спинка с кулисой по линии талии, концы шнуровой резиной выведены в люверсы, расположенные на подбортах. Воротник утепленный, стойка, с внутренней стороны из флисовой ткани. Капюшон со съемной опушкой из искусственного меха. Объем по регулируется шнуровой резиной, вложенной в кулису, расположенную изнутри капюшона. По отлетам капюшона настрочена контактная лента «велкро», для застегивания концов капюшона.  |